Es existieren 2 Netze.

Das Netz A und das Netz B.

Das Netz A ist für die interne (Geschäftliche) Nutzung zuständig (mit Internet).

Das Netz B ist für die Private Internetnutzung gedacht(Pausenräume und Mobile Telefone).

Beide Netze sind voneinander getrennt, so wie im Auftrag gefordert.